|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAVIMENTO TÉRREO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ACESSO SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Espera Geral  Atendimento e Guarda de Pertences  A = 235,29m² | | 8.6.1  8.6.2  8.6.4 | | AC  ADE  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta em alumínio natural e vidro laminado transparente com película refletiva prata; * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, (2 folhas tipo vai e vem) com visor em vidro laminado transparente. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Bancada em granito cinza andorinha (h=0,75m e 0,90m) |
| 2 | Guarita  A = 4,17m² | | 8.8 | | AC  ADE  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 3 | Repouso  A = 5,41m² | | 8.6.3 | | AC  ADE  Telefone | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 4 | Banheiro  A = 3,44m² | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Chuveiro cromado; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 5 | Circulação  A = 9,74m² | | ----- | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 6 | Sanitário Masculino  A = 8,80m² | | 8.6.1  8.6.2  8.6.4 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Divisórias em granito cinza andorinha; * Bancadas em granito cinza andorinha; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 7 | Sanitário Feminino  A = 8,74m² | | 8.6.1  8.6.2  8.6.4 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Divisórias em granito cinza andorinha; * Bancadas em granito cinza andorinha; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 8 | Sanitário PCD  Masculino  A = 3,40m² | | 8.6.1  8.6.2  8.6.4 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Puxador inox na horizontal; * Vaso sanitário em louça branca; * Lavatório em louça branca com barrra de apoio * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Barras de apoio em inox; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 9 | Sanitário PCD  Feminino  A = 3,40m² | | 8.6.1  8.6.2  8.6.4 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Puxador inox na horizontal; * Vaso sanitário em louça branca; * Lavatório em louça branca com barrra de apoio * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Barras de apoio em inox; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 10 | Circulação  Atendimento  A = 5,75m² | | ----- | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | ----- | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente.. | | ----- |
| 11 | DML  A = 2,00m² | | 8.7 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Tanque em aço inox, * Torneira longa cromada. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 12 | Técnicos TI e Manutenção de Computadores  A = 17,08m² | | 8.2.1  8.4.1  8.4.2  8.4.3 | | AC  ADE  Lógica  (Estruturada)  Telefone | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 13 | Circulação  A = 26,64m²  A = 212,96m²  A = 134,59m²  A = 60,27m²  A = 75,31m²  A =41,70m² | | ----- | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, (2 folhas tipo vai e vem) com visor em vidro laminado transparente. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Bate maca em PVC; * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 14 | Hall Elevadores e Escada  A = 52,72m² | | ----- | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, (2 folhas tipo vai e vem) com visor em vidro laminado transparente. | | ----- | | * Bate maca em PVC; * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 15 | Circulação Acesso a Rampa  A = 29,79m² | | ----- | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, (2 folhas tipo vai e vem) com visor em vidro laminado transparente. | | ----- | | * Bate maca em PVC; * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 16 | Rampas | | ----- | | ----- | * Manta Vinílica Anti-derrapante 2mm de espessura, impermeável, resistência a produtos químicos , resistência ao escorregamento, cor a definir. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | ----- | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Bate maca em PVC; * Corrimão metálico, em tudo de aço galvanizado, conforme NBR 9050 e Norma de Incêndio NBR 9077. |
| 17 | Escadas | | ----- | | ----- | * Piso cimentado anti-derrapante a definir. | * Textura acrílica a definir. | * Laje emassadoa e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Arandelas a definir; * Lâmpadas de Emergência. | | * Porta corta-fogo a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro aramado ou temperado transparente. | | * Corrimão metálico, em tudo de aço galvanizado, conforme NBR 9050 e Norma de Incêndio NBR 9077. |
| 18 | Sanitário Masculino  A = 8,73m² | | 8.6.1  8.6.2  8.6.4 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Divisórias em granito cinza andorinha; * Bancadas em granito cinza andorinha; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 19 | Sanitário Feminino  A = 8,75m² | | 8.6.1  8.6.2  8.6.4 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Divisórias em granito cinza andorinha; * Bancadas em granito cinza andorinha; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 20 | Lanchonete  A = 44,42m² | | 5.1.16 | | HF  AC  ADE | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Bancadas em granito cinza andorinha; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 21 | Atendimento  A = 8,36m² | | 5.1.16 | | HF  ADE  Lógica  (Estruturada)  Telefone | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Cuba em aço inox; * Torneira longa cromada; * Bancadas em granito cinza andorinha; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 22 | Hall  A = 2,07m² | | ----- | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 23 | Cozinha  A = 6,13m² | | 5.1.14  5.1.15  5.1.19  5.1.20 | | HF  ADE | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | ----- | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Cuba em aço inox; * Torneira longa cromada; * Bancadas em granito cinza andorinha; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 24 | Despensa  A = 6,90m² | | 5.1.2  5.1.3 | | EE | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 25 | DML  A = 2,05m² | | 8.7 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Tanque em aço inox, * Torneira longa cromada. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| **EMBARQUE E DESEMBARQUE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Embarque e Desembarque de Pacientes Referenciados  A = 19,81m²  A = 39,66m² | | 8.9.4 | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. * Bloquete Intertravado cor e modelo a definir. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir; * Textura acrílica a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Portão em alumínio natural automatizado a definir. | | ----- | | * Bate maca em PVC; * Marquise em alumínio composto cor a defnir e letreiro em chapa metálica dobrada cor a defnir. |
| 27 | Estar dos Motoristas  A = 15,41m² | | 8.6.3  5.1.14  5.1.15  5.1.19  5.1.20 | | HF  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. * Sobre as bancadas será aplicada a cerâmica retificada na cor branca, rejuntada com massa epóxi e espessura máxima de 2mm. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Pia em aço inox; * Torneira longa cromada; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 28 | Sanitário  Feminino  A = 2,64m² | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Chuveiro cromado; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 29 | Sanitário  Masculino  A = 2,64m² | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Chuveiro cromado; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 30 | DML  A = 2,16m² | | 8.7 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Tanque em aço inox, * Torneira longa cromada. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 31 | Circulação  A = 27,24m² | | ----- | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente.. | | * Bate maca em PVC. |
| **ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Recepção e  Espera  Administração  A = 55,22m² | | 8.6.1  8.6.2  8.6.4 | | AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta em alumínio natural e vidro laminado transparente com película refletiva prata. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; |
| 33 | Circulação  A = 34,87m² | | ----- | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 34 | Sanitário Masculino  A = 11,25m² | | 8.6.1  8.6.2  8.6.4 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Divisórias em granito cinza andorinha; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 35 | Sanitário Feminino  A = 11,28m² | | 8.6.1  8.6.2  8.6.4 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Divisórias em granito cinza andorinha; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 36 | Sanitário PCD  A = 3,93m² | | 8.6.1  8.6.2  8.6.4 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Puxador inox na horizontal; * Vaso sanitário em louça branca; * Lavatório em louça branca com barrra de apoio * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Barras de apoio em inox; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 37 | DML  A = 3,00m² | | 8.7 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Tanque em aço inox, * Torneira longa cromada. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 38 | Copa  A = 5,33m² | | 5.1.14  5.1.15  5.1.19  5.1.20 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. * Sobre as bancadas será aplicada a cerâmica retificada na cor branca, rejuntada com massa epóxi e espessura máxima de 2mm. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte; * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Pia em aço inox (h=0,90m); * Torneira longa cromada. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 39 | Same  A = 39,93m² | | 4.9.2  7.1.6  7.3.4 | | AC  ADE  Lógica  (Estruturada)  Telefone | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 40 | Apoio Administrativo  A = 151,79m² | | 7.1.1 a 7.1.6  7.2.1 a 7.2.3 | | AC  ADE  Lógica  (Estruturada)  Telefone | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | ----- | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Divisórias em vidro temperado incolor. |
| 41 | Diretoria  Geral  A = 14,26m² | | 7.1.1  7.2.1 | | AC  ADE  Lógica  (Estruturada)  Telefone | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 42 | Superintendencia  A = 14,33m² | | 7.1.1  7.2.1 | | AC  ADE  Lógica  (Estruturada)  Telefone | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 43 | Sala Reuniões  A = 14,93m² | | 1.3  1.4  7.1.1  7.1.2  7.2.1  7.2.2 | | AC  ADE  Lógica  (Estruturada)  Telefone | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 44 | Rack e Equipamentos  A = 10,00m² | | 8.2.2 | | AC  ADE  Lógica  (Estruturada)  Telefone | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| **AUDITÓRIO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Átrio  Lobby do Auditório  A =226,26m² | | ----- | | AC  ADE  Lógica  (Estruturada)  Telefone | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta em alumínio natural e vidro laminado transparente com película refletiva prata; * Porta corta-fogo a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Balcão em granito a definir (h=0,75m e 0,90m). |
| 46 | Escada  Acesso ao Mezanino | | ----- | | ----- | * Porcelanato Amadeirado Retificado tamanho e cor a definir,rejuntado com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com espelho do degrau em granito a definir. | ----- | ----- | ----- | | ----- | | ----- | | * Corrimão em aço inox, conforme NBR 9050; * Guarda corpo em vidro temperado ou laminado com perfil em alumínio natural. |
| 47 | Plantaforma Elevatória | | ----- | | ----- | * De acordo com fabricante do equipamento. | * De acordo com fabricante do equipamento. | * De acordo com fabricante do equipamento. | * De acordo com fabricante do equipamento. | | * De acordo com fabricante do equipamento. | | ----- | | ----- |
| **INTERNAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Estar de Visitantes e Acompanhantes  A=12,67m² | | 8.6.1  8.6.4 | | AC  ADE  Lógica  (Estruturada)  Telefone | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir; | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta em alumínio natural e vidro laminado transparente. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 49 | Hall de Sanitários e Guarda de Pertences | | 8.6.1  8.6.2  8.6.4 | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir; | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | ----- | | ----- | | ----- |
| 50 | Sanitário  Feminino  A = 10,68m² | | 8.6.1  8.6.2  8.6.4 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Vaso sanitário em louça branca; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Divisórias em granito cinza andorinha; * Chuveiro cromado; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 51 | Sanitário  Masculino  e PCD  A = 5,74m² | | 8.6.1  8.6.2  8.6.4 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Puxador inox na horizontal; * Vaso sanitário em louça branca; * Lavatório em louça branca com barrra de apoio * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Barras de apoio em inox; * Chuveiro cromado; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 52 | DML  A = 2,99m²  A = 3,14m²  (02 unidades) | | 8.7 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Tanque em aço inox, * Torneira longa cromada. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 53 | Estar da Equipe  A = 12,84m²  (02 unidades) | | 8.6.3  5.1.14  5.1.15  5.1.19  5.1.20 | | HF  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. * Sobre as bancadas será aplicada a cerâmica retificada na cor branca, rejuntada com massa epóxi e espessura máxima de 2mm. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Pia em aço inox; * Torneira longa cromada; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 54 | Repouso Masculino  A = 6,65m²  A = 6,97m²  (02 unidades) | | 8.6.3 | | EE  AC | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 55 | Sanitário Masculino  A = 2,12m²  A = 2,10m²  (02 unidades) | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 56 | Repouso Feminino  A = 6,71m²  A = 6,42m²  (02 unidades) | | 8.6.3 | | EE  AC | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 57 | Sanitário Feminino  A=2,55m²  (02 unidades) | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 58 | Utilidades  A = 4,31m²  A = 4,11m²  A = 4,52m²  (03 unidades) | | 5.3.1  5.3.2  8.7  8.1.1 | | HF  ADE | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Bancadas em aço inox austentico 304 (h=0,90m); * Torneira longa cromada; * Pia de expurgo em aço inox austenítico 304 com válvula de descarga; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 59 | Posto de Enfermagem e Serviços  A = 13,56m²  A = 14,85m²  A = 13,31m²  (03 unidades) | | 3.1.2  3.1.3 | | HF  EE  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. * Sobre as bancadas e lavatórios será aplicada a cerâmica retificada na cor branca, rejuntada com massa epóxi e espessura máxima de 2mm. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | ----- | | ----- | | * Balcão em granito cinza andorinha (h=0,75m e 0,90m); * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Pia e bancada em aço inox austenitico 304 (h=0,90m); * Lavatório em louça branca. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 60 | Circulação  A = 154,51m²  A = 114,43m²  (02 unidades) | | ----- | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm; * Luminárias de vigília a definir. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, (2 folhas tipo vai e vem) com visor em vidro laminado transparente, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Bate maca em PVC; * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 61 | Rouparia  A = 6,85m²  A = 6,74m²  (02 unidades) | | 8.1.8 | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir; | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 62 | Sala Administrativa  A = 7,28m² | | 7.1.2 a 7.1.6  7.2.2  7.2.3  7.3.5 | | AC  ADE  Lógica  (Estruturada)  Telefone | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 63 | Sala Discussão de Casos  A = 7,23m² | | 1.3  1.4  7.1.1  7.1.2  7.2.1  7.2.2 | | AC  ADE  Lógica  (Estruturada)  Telefone | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 64 | Roupa Suja  A = 3,15m² | | 8.1.1 | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir; | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 65 | Ante Câmara  A = 3,28m²  (02 unidades) | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. * Sobre as bancadas e lavatórios será aplicada a cerâmica retificada na cor branca, rejuntada com massa epóxi e espessura máxima de 2mm. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa (uma folha) de giro, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, com visor em vidro laminado transparente. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente. | | * Lavatório em louça branca; * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Torneira cromada com acionamento por alavanca; |
| 66 | Banheiro  A = 5,19m²  (22 unidades) | | 8.6.1  8.6.2  8.6.4 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Puxador inox na horizontal; * Vaso sanitário em louça branca; * Lavatório em louça branca com barrra de apoio * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Barras de apoio em inox; * Chuveiro cromado; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 67 | Quarto de Isolamento  A = 24,24m²  (02 unidades) | | 3.3.1 a 3.3.3  3.3.5 a 3.3.7 | | HF  FO  FAM  EE  ED  FVC  AC | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir; * Na parede do lavatório será aplicada pastilha cerâmica cor a definir, rejuntada com massa epóxi e espessura máxima de 2mm. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa (uma folha) de giro, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, com visor em vidro laminado transparente. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada com acionamento por alavanca; |
| 68 | Enfermarias  A = 29,15m²  (22 unidades) | | 3.3.1 a 3.3.3  3.3.5 a 3.3.7 | | HF  FO  FAM  EE  ED  FVC  AC | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. * Na parede do lavatório será aplicada pastilha cerâmica retificada cor a definir, rejuntada com massa epóxi e espessura máxima de 2mm. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa (uma folha) de giro, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, com visor em vidro laminado transparente. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Lavatório em louça branca; * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Torneira cromada com acionamento por alavanca; |
| **CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Hall  A = 5,51m² | | ----- | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa (uma folha) de giro, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, com visor em vidro laminado transparente. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 70 | Vestiário  A = 8,56m² | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Vaso sanitário em louça branca; * Chuveiro cromado; * Bancadas em granito cinza andorinha; * Divisórias em granito cinza andorinha; * Torneira cromada com acionamento por alavanca. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 71 | DML  A = 2,62m² | | 8.7 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Tanque em aço inox, * Torneira longa cromada. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 72 | Recepção de Material Sujo  A = 14,57m² | | 5.3.1  5.3.2 | | ADE | * Porcelanato Natural Retificado 60x60, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir; | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Guichê em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente . | | * Balcão em granito cinza andorinha (h=1,10m); * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 73 | Descontaminação e Higienização de Materiais  A = 29,78m² | | 5.3.1  5.3.2 | | HF  FQ  E  ADE  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Porcelanato Natural Retificado 60x60, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir; | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Guichê em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente . * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Pia e bancadas em aço inox austenítico 304 (h=0,90m); * Torneira cromada com acionamento por alavanca. * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 74 | Esterelização Química  A = 7,89m² | | 5.3.5  5.3.6 | | HF  E  ADE  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Porcelanato Natural Retificado 60x60, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir; | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Guichê em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente . | | * Pia e bancadas em aço inox austenítico 304 (h=0,90m); * Torneira cromada com acionamento por alavanca. * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 75 | Hall  A = 2,76m²  A = 5,50m²  A = 3,06m² | | ----- | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa (uma folha) de giro, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, com visor em vidro laminado transparente. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 76 | Vestiário  Barreira  Masculino  A = 7,93m² | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Vaso sanitário em louça branca; * Chuveiro cromado; * Bancada em granito cinza andorinha; * Divisórias em granito cinza andorinha; * Torneira cromada com acionamento por alavanca. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 77 | Vestiário  Barreira  Feminino  A = 8,28m² | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Vaso sanitário em louça branca; * Chuveiro cromado; * Bancada em granito cinza andorinha; * Divisórias em granito cinza andorinha; * Torneira cromada com acionamento por alavanca. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 78 | DML  A = 4,47m² | | 8.7 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Tanque em aço inox, * Torneira longa cromada. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 79 | Estar da Equipe  A = 8,79m² | | 8.6.3  5.1.14  5.1.15  5.1.19  5.1.20 | | HF  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. * Sobre as bancadas será aplicada a cerâmica retificada na cor branca, rejuntada com massa epóxi e espessura máxima de 2mm. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Pia em aço inox; * Torneira longa cromada; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 80 | Sanitário Feminino  A = 1,96m² | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 81 | Sanitário Masculino  A = 1,96m² | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 82 | Sala Administrativa  A = 8,39m² | | 7.1.2 a 7.1.6  7.2.2  7.2.3  7.3.5 | | AC  ADE  Lógica  (Estruturada)  Telefone | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 83 | Recepção de Roupas Limpas  A = 6,90m² | | 5.3.3 | | ADE | * Porcelanato Natural Retificado 60x60, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir; | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Guichê em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente ; * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Balcão em granito cinza andorinha (h=1,10m); * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; |
| 84 | Área de Preparo  A = 72,21m² | | 5.3.3  5.3.4  5.3.5  5.3.6 | | HF  HQ  E  ADE  AC  Telefone  Lógica  (Estrutrurada) | * Porcelanato Natural Retificado 60x60, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir; | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Guichê em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente . * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Pia e bancadas em aço inox austenítico 304 (h=0,90m); * Torneira cromada com acionamento por alavanca. * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 85 | Sala das Autoclaves  A = 22,27m² | | 5.3.3  5.3.4  5.3.5  5.3.6 | | HF  HQ  E  ADE  AC | * Porcelanato Natural Retificado 60x60, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir; | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto; * Guichê em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente . | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; |
| 86 | Guarda e Distribuição  (arsenal)  A = 38,44m² | | 5.3.7  5.3.8 | | ADE  AC  Lógica  (Estruturada)  Telefone | * Porcelanato Natural Retificado 60x60, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir; | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Guichê em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente . | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Balcão em granito cinza andorinha (h=1,10m). |
| **CENTRO CIRÚRGICO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | Hall  A = 4,29m²  A = 4,71m² | | ----- | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; |
| 88 | Vestiário Barreira Masculino  A = 21,95m² | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Bancadas em granito cinza andorinha; * Divisórias em granito cinza andorinha; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Chuveiro cromado; * Porta papel toalha; * Porta sabão líquido. |
| 89 | Vestiário  Barreira  Feminino  A = 21,50m² | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Bancadas em granito cinza andorinha; * Divisórias em granito cinza andorinha; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Chuveiro cromado; * Porta papel toalha; * Porta sabão líquido. |
| 90 | Circulação Cirurgica  A = 62,96m²  A = 26,O8m² | | ----- | | ----- | * Manta Vinílica 2mm de espessura, impermeável , resistência a produtos químicos , resistência ao escorregamento cor a definir. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir (2 folhas tipo vai e vem) com visor em vidro laminado transparente, cor a definir. | | ----- | | * Bate maca em PVC; * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; |
| 91 | DML  A = 3,96m² | | 8.7 | | HF | * Manta Vinílica 2mm de espessura, impermeável , resistência a produtos químicos , resistência ao escorregamento cor a definir. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Tanque em aço inox, * Torneira cromada com acionamento por alavanca. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 92 | Utilidades  A = 12,48m² | | 5.3.1  5.3.2  8.7  8.1.1 | | HF  ADE | * Manta Vinílica 2mm de espessura, impermeável , resistência a produtos químicos , resistência ao escorregamento cor a definir. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Bancadas em aço inox austentico 304 (h=0,90m); * Torneira cromada com acionamento por alavanca. * Pia de expurgo em aço inox austenítico 304 com válvula de descarga; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 93 | Sala Administrativa  A = 21,82m² | | 7.1 | | ADE  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Manta Vinílica 2mm de espessura, impermeável , resistência a produtos químicos , resistência ao escorregamento cor a definir. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 94 | Estar da Equipe  A = 17,99m²  (02 unidades) | | 8.6.3  5.1.14  5.1.15  5.1.19  5.1.20 | | HF  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Manta Vinílica 2mm de espessura, impermeável , resistência a produtos químicos , resistência ao escorregamento cor a definir. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Pia em aço inox; * Torneira longa cromada; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 95 | Hall  A = 3,48m²  (02 unidades) | | ----- | | ----- | * Manta Vinílica 2mm de espessura, impermeável , resistência a produtos químicos , resistência ao escorregamento cor a definir. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 96 | Sanitário Masculino  A = 2,65m²  (02 unidades) | | 8.6.3 | | HF | * Manta Vinílica 2mm de espessura, impermeável , resistência a produtos químicos , resistência ao escorregamento cor a definir. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Chuveiro cromado; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 97 | Sanitário Feminino  A = 2,16m²  (02 unidades) | | 8.6.3 | | HF | * Manta Vinílica 2mm de espessura, impermeável , resistência a produtos químicos , resistência ao escorregamento cor a definir. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Chuveiro cromado; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 98 | Prescrição Médica  A = 6,71m² | | 4.6.6 | | ADE  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Manta Vinílica 2mm de espessura, impermeável , resistência a produtos químicos , resistência ao escorregamento cor a definir. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | ----- | | ----- | | ----- |
| 99 | Sala de Indução e Recuperação  Anestésica  A = 66,42m² | | 4.6.2  4.6.7 | | HF  FN  FVC  FAM  FO  AC  EE  ED | * Manta Vinílica 2mm de espessura, impermeável , resistência a produtos químicos , resistência ao escorregamento cor a definir. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir (2 folhas tipo vai e vem) com visor em vidro laminado transparente, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 100 | Posto de Enfermagem e Serviços | | 4.6.6 | | HF  EE  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Manta Vinílica 2mm de espessura, impermeável , resistência a produtos químicos , resistência ao escorregamento cor a definir. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | ----- | | ----- | | * Bancada e pia em aço inox austentico 304 (h=0,90m); * Balcão em granito cinza andorinha (h=0,75m e 0,90m); * Torneira cromada com acionamento por alavanca. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 101 | Guarda e Preparo de Anestésicos  A = 5,89m² | | 4.6.2 | | HF  FAM  EE  AC  Telefone | * Manta Vinílica 2mm de espessura, impermeável , resistência a produtos químicos , resistência ao escorregamento cor a definir. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Bancadas em aço inox austentico 304 (h=0,90m); * Torneira cromada com acionamento por alavanca. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 102 | Guarda de Hemo  Componentes  A = 11,49m² | | 4.9.13  4.9.14 | | AC  HF  ED  EE  Telefone | * Manta Vinílica 2mm de espessura, impermeável , resistência a produtos químicos , resistência ao escorregamento cor a definir. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Bancadas em aço inox austentico 304 (h=0,90m); * Torneira cromada com acionamento por alavanca. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 103 | Arsenal do Centro Cirúrgico  A = 37,28m² | | 5.3.7  5.3.8 | | AC | * Manta Vinílica 2mm de espessura, impermeável , resistência a produtos químicos , resistência ao escorregamento cor a definir. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata; * Guichê em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente . | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 104 | Sala Administrativa do Arsenal  A = 9,36m² | | 7.1 | | ADE  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Manta Vinílica 2mm de espessura, impermeável , resistência a produtos químicos , resistência ao escorregamento cor a definir. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | ----- | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Balcão em granito cinza andorinha (h=0,75m e 0,90m); |
| 105 | Guarda Macas  A = 6,17m² | | 8.2.2 | | ----- | * Manta Vinílica 2mm de espessura, impermeável , resistência a produtos químicos , resistência ao escorregamento cor a definir. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | ----- | | ----- | | * Bate maca em PVC. |
| 106 | Área de Escovação  (lavabos)  A = 17,26m² | | 4.6.3 | | HQ  HF  AC | * Manta Vinílica 2mm de espessura, impermeável , resistência a produtos químicos , resistência ao escorregamento cor a definir. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | ----- | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente. | | * Lavabo cirúrgico em aço inox austenitico 304, * Torneira cromada com acionamento por sensor; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 107 | Depósito de Materiais e Equipamentos  A = 17,71m² | | 8.2.2 | | ----- | * Manta Vinílica 2mm de espessura, impermeável , resistência a produtos químicos , resistência ao escorregamento cor a definir. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir (2 folhas de correr) | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; |
| 108 | Salas de Cirurgia  A = 40,01m²  A = 52,78m²  A = 32,52m²  A = 32,20m²  A = 37,45m²  (05 unidades) | | 4.6.4  4.6.5  4.6.8 | | FO  FN  FAM  FVC  AC  EE  ED  E  ADE | * Manta Vinílica Condutiva 2mm de espessura, impermeável , resistência a produtos químicos , resistência ao escorregamento cor a definir. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm; * Foco cirúrgico a definir. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, (2 folhas tipo vai e vem) com visor em vidro laminado transparente. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; |
| 109 | Sala de Apoio à Cirurgias Especializadas  A = 21,70m² | | 4.6.4  4.6.9 | | AC  HF  EE  ED  E  ADE | * Manta Vinílica Condutiva 2mm de espessura, impermeável , resistência a produtos químicos , resistência ao escorregamento cor a definir. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, (2 folhas tipo vai e vem) com visor em vidro laminado transparente, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Torneira cromada com acionamento por alavanca. * Bancada e pia em aço inox austentico 304 (h=0,90m); |
| **UTI PEDIÁTRICA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | Registro de Pacientes  A = 2,73m² | | 7.3.1 | | ADE  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Balcão em granito cinza andorinha (h=0,75m e 0,90m). |
| 111 | Hall  A = 4,13m² | | ----- | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; |
| 112 | Vestiário Barreira Masculino  A = 9,24m² | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Bancadas em granito cinza andorinha; * Divisórias em granito cinza andorinha; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Chuveiro cromado; * Porta papel toalha; * Porta sabão líquido. |
| 113 | Vestiário  Barreira  Feminino  A = 9,24m² | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Bancadas em granito cinza andorinha; * Divisórias em granito cinza andorinha; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Chuveiro cromado; * Porta papel toalha; * Porta sabão líquido. |
| 114 | Circulação  A = 19,38m² | | ----- | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir (2 folhas tipo vai e vem) com visor em vidro laminado transparente, cor a definir. | | ----- | | * Bate maca em PVC; * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; |
| 115 | DML  A = 2,64m² | | 8.7 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Tanque em aço inox, * Torneira cromada com acionamento por alavanca. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 116 | Estar da Equipe  A = 12,71m² | | 8.6.3  5.1.14  5.1.15  5.1.19  5.1.20 | | HF  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. * Sobre as bancadas será aplicada a cerâmica retificada na cor branca, rejuntada com massa epóxi e espessura máxima de 2mm. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Pia em aço inox; * Torneira longa cromada; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 117 | Repouso Masculino  A = 7,52m² | | 8.6.3 | | EE  AC | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 118 | Sanitário Masculino  A = 2,13m² | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 119 | Repouso Feminino  A = 7,53m² | | 8.6.3 | | EE  AC | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 120 | Sanitário Feminino  A=2,20m² | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 121 | Depósito de Materiais e Equipamentos  A = 6,25m² | | 8.2.2 | | ----- | * Manta Vinílica 2mm de espessura, impermeável , resistência a produtos químicos , resistência ao escorregamento cor a definir. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir (2 folhas de correr) | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; |
| 122 | Rouparia  A = 4,51m² | | 8.1.8 | | ----- | * Manta Vinílica 2mm de espessura, impermeável , resistência a produtos químicos , resistência ao escorregamento cor a definir. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 123 | Utilidades  A = 6,23m² | | 5.3.1  5.3.2  8.7  8.1.1 | | HF  ADE | * Manta Vinílica 2mm de espessura, impermeável , resistência a produtos químicos , resistência ao escorregamento cor a definir. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Bancadas em aço inox austentico 304 (h=0,90m); * Torneira longa cromada; * Pia de expurgo em aço inox austenítico 304 com válvula de descarga; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 124 | Posto de Enfermagem e Serviços  A = 20,14m² | | 3.3.2  3.3.3  3.3.5 | | HF  EE  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Manta Vinílica 2mm de espessura, impermeável , resistência a produtos químicos , resistência ao escorregamento cor a definir. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | ----- | | ----- | | * Balcão em granito cinza andorinha (h=0,75m e 0,90m); * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Pia e bancada em aço inox austenitico 304 (h=0,90m); * Lavatório em louça branca. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 125 | Área Coletiva de Tratamento  (09 leitos)  A = 157,59m² | | 3.3.1 a 3.3.3  3.3.5 a 3.3.7 | | FO  FAM  FVC  AC  EE  ED  HF | * Manta Vinílica Condutiva 2mm de espessura, impermeável , resistência a produtos químicos , resistência ao escorregamento cor a definir. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, (2 folhas tipo vai e vem) com visor em vidro laminado transparente. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Lavatório em louça branca. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 126 | Banheiro  A = 4,70m²  A = 4,65m²  (02 unidades) | | 8.6.1  8.6.2  8.6.4 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Puxador inox na horizontal; * Vaso sanitário em louça branca; * Lavatório em louça branca com barrra de apoio * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Barras de apoio em inox; * Chuveiro cromado; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 127 | Quarto de Isolamento  A = 13,60m² | | 3.3.1 a 3.3.3  3.3.5 a 3.3.7 | | HF  FO  FAM  EE  ED  FVC  AC | * Manta Vinílica Condutiva 2mm de espessura, impermeável , resistência a produtos químicos , resistência ao escorregamento cor a definir. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa (uma folha) de giro, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, com visor em vidro laminado transparente. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada com acionamento por alavanca; |
| **UTI ADULTO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | Registro de Pacientes  A = 2,92m² | | 7.3.1 | | ADE  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Balcão em granito cinza andorinha (h=0,75m e 0,90m). |
| 129 | Hall | | ----- | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; |
| 130 | Vestiário Barreira Masculino  A = 9,16m² | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Bancadas em granito cinza andorinha; * Divisórias em granito cinza andorinha; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Chuveiro cromado; * Porta papel toalha; * Porta sabão líquido. |
| 131 | Vestiário  Barreira  Feminino  A = 9,24m² | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Bancadas em granito cinza andorinha; * Divisórias em granito cinza andorinha; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Chuveiro cromado; * Porta papel toalha; * Porta sabão líquido. |
| 132 | Circulação  A = 17,97m² | | ----- | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir (2 folhas tipo vai e vem) com visor em vidro laminado transparente, cor a definir. | | ----- | | * Bate maca em PVC; * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; |
| 133 | DML  A = 2,84m² | | 8.7 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Tanque em aço inox, * Torneira cromada com acionamento por alavanca. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 134 | Estar da Equipe  A = 12,21m² | | 8.6.3  5.1.14  5.1.15  5.1.19  5.1.20 | | HF  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. * Sobre as bancadas será aplicada a cerâmica retificada na cor branca, rejuntada com massa epóxi e espessura máxima de 2mm. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Pia em aço inox; * Torneira longa cromada; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 135 | Repouso Masculino  A = 7,65m² | | 8.6.3 | | EE  AC | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 136 | Sanitário Masculino  A = 2,20m² | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 137 | Repouso Feminino  A = 7,80m² | | 8.6.3 | | EE  AC | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 138 | Sanitário Feminino  A=2,20m² | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 139 | Depósito de Materiais e Equipamentos  A = 8,71m² | | 8.2.2 | | ----- | * Manta Vinílica 2mm de espessura, impermeável , resistência a produtos químicos , resistência ao escorregamento cor a definir. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir (2 folhas de correr) | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; |
| 140 | Rouparia  A = 5,66m² | | 8.1.8 | | ----- | * Manta Vinílica 2mm de espessura, impermeável , resistência a produtos químicos , resistência ao escorregamento cor a definir. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 141 | Utilidades  A = 6,14m² | | 5.3.1  5.3.2  8.7  8.1.1 | | HF  ADE | * Manta Vinílica 2mm de espessura, impermeável , resistência a produtos químicos , resistência ao escorregamento cor a definir. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Bancadas em aço inox austentico 304 (h=0,90m); * Torneira longa cromada; * Pia de expurgo em aço inox austenítico 304 com válvula de descarga; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 142 | Posto de Enfermagem e Serviços  A = 17,99m² | | 3.3.2  3.3.3  3.3.5 | | HF  EE  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Manta Vinílica 2mm de espessura, impermeável , resistência a produtos químicos , resistência ao escorregamento cor a definir. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | ----- | | ----- | | * Balcão em granito cinza andorinha (h=0,75m e 0,90m); * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Pia e bancada em aço inox austenitico 304 (h=0,90m); * Lavatório em louça branca. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 143 | Área Coletiva de Tratamento  (09 leitos)  A = 188,54m² | | 3.3.1 a 3.3.3  3.3.5 a 3.3.7 | | FO  FAM  FVC  AC  EE  ED  HF | * Manta Vinílica Condutiva 2mm de espessura, impermeável , resistência a produtos químicos , resistência ao escorregamento cor a definir. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, (2 folhas tipo vai e vem) com visor em vidro laminado transparente. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Bate maca em PVC; * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Lavatório em louça branca. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 144 | Quarto de Isolamento  A = 13,14m² | | 3.3.1 a 3.3.3  3.3.5 a 3.3.7 | | HF  FO  FAM  EE  ED  FVC  AC | * Manta Vinílica Condutiva 2mm de espessura, impermeável , resistência a produtos químicos , resistência ao escorregamento cor a definir. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa (uma folha) de giro, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, com visor em vidro laminado transparente. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente. | | * Bate maca em PVC; * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada com acionamento por alavanca; |
| 145 | Banheiro  A = 4,69m²  (02 unidades) | | 8.6.1  8.6.2  8.6.4 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Puxador inox na horizontal; * Vaso sanitário em louça branca; * Lavatório em louça branca com barrra de apoio * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Barras de apoio em inox; * Chuveiro cromado; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| **APOIO TÉCNICO UTI’s** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | Sala de Acompanhates da UTI  A = 17,91m² | | 8.6.1  8.6.4 | | AC  ADE  Lógica  (Estruturada)  Telefone | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. * Sobre as bancadas será aplicada a cerâmica retificada na cor branca, rejuntada com massa epóxi e espessura máxima de 2mm. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Pia em aço inox; * Torneira longa cromada; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 147 | Sanitário Masculino  A = 2,89m² | | 8.6.1  8.6.2  8.6.4 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Puxador inox na horizontal; * Vaso sanitário em louça branca; * Lavatório em louça branca com barrra de apoio * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Barras de apoio em inox; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 148 | Sanitário Feminino  A = 2,89m² | | 8.6.1  8.6.2  8.6.4 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Puxador inox na horizontal; * Vaso sanitário em louça branca; * Lavatório em louça branca com barrra de apoio * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Barras de apoio em inox; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 149 | Laboratório de Apoio às UTI’s  A = 22,12m² | | 4.3.4  4.1.3 a 4.1.7 | | HF  FG  CD  EE  ED  E  ADE  AC  Lógica  (Estruturada)  Telefone | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Pia e bancada em aço inox austenitico 304 (h=0,90m); * Lavatório em louça branca. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 150 | Discussão de Casos e Entrevistas  A = 9,33m² | | 1.3  1.4  7.1.1 a 7.1.6  7.2.1  7.2.2  7.2.3  7.3.5 | | AC  ADE  Lógica  (Estruturada)  Telefone | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| **LABORATÓRIO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | Vestiário  Paramentação  A = 4,53m² | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 152 | Sanitário Feminino  A = 2,41m² | | 8.6.1  8.6.2  8.6.4 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Vaso sanitário em louça branca; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 153 | Sanitário Masculino  A = 1,92m² | | 8.6.1  8.6.2  8.6.4 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Vaso sanitário em louça branca; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 154 | DML  A = 2,63m² | | 8.7 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Tanque em aço inox, * Torneira cromada com acionamento por alavanca. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 155 | Circulação  A = 10,50m² | | ----- | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 156 | Recepção de Amostras  A = 8,96m² | | 4.1.2 | | HF  ADE  AC  Lógica  (Estruturada)  Telefone | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Pia e bancada em aço inox austenitico 304 (h=0,90m); * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. * Balcão em granito cinza andorinha. |
| 157 | Interpretação e impressão de Laudos  A = 7,84m² | | 4.1.2 | | ADE  AC  Lógica  (Estruturada)  Telefone | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Guichê em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; |
| 158 | Preparo de Reagentes  A = 6,91m² | | 4.1.4 | | HF  CD  E  ADE  AC  Lógica  (Estruturada)  Telefone | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Pia e bancada em aço inox austenitico 304 (h=0,90m); * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 159 | Hematologia  A = 8,45m² | | 4.1.3 a 4.1.7  4.9.8  4.9.9 | | HF  CD  ED  FG  EE  E  ADE  AC  Lógica  (Estruturada)  Telefone | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Pia e bancada em aço inox austenitico 304 (h=0,90m); * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 160 | Parasitologia  A = 8,45m² | | 4.1.3 a 4.1.7 | | HF  CD  ED  FG  EE  E  ADE  AC  Lógica  (Estruturada)  Telefone | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Pia e bancada em aço inox austenitico 304 (h=0,90m); * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 161 | Laboratório Técnico  A = 11,61m² | | 4.1.3 a 4.1.7  4.9.8  4.9.9 | | HF  CD  ED  FG  EE  E  ADE  AC  Lógica  (Estruturada)  Telefone | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Pia e bancada em aço inox austenitico 304 (h=0,90m); * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| **AGENCIA TRANSFUSIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | Recepção de Material  A = 9,32m² | | 4.9.1 | | EE  ADE  AC  Lógica  (Estruturada)  Telefone | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; |
| 163 | Teste de Compatibilidade Sanguínea  A = 10,31m² | | 4.9.13  4.9.14 | | HF  ED  EE  ADE  AC  Lógica  (Estruturada)  Telefone | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Pia e bancada em aço inox austenitico 304 (h=0,90m); * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 164 | Distribuição  A = 10,31m² | | 4.9.13  4.9.14 | | EE  ADE  AC  Lógica  (Estruturada)  Telefone | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Guichê em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Bancada em granito cinza andorinha. |
| **LACTÁRIO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | Antecamara  A = 2,95m² | 8.6.3 | | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir; * Sobre as bancadas e lavatórios será aplicada a cerâmica retificada na cor branca, rejuntada com massa epóxi e espessura máxima de 2mm. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada com acionamento por alavanca. * Porta papel toalha; * Porta sabão líquido. |
| 166 | Recepção e Higienização de Mamadeiras e Utensílios  A = 12,76m² | 5.1.22 | | | HF  HQ  ADE  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata; * Guichê em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente . | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Tanque em aço inox austentico 304 (h=0,90m); * Bancadas e Pias em aço inox austentico 304 (h=0,90m); * Torneira cromada com acionamento por alavanca. * Porta papel toalha; * Porta sabão líquido. |
| 167 | DML  A = 2,72m² | 8.7 | | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Tanque em aço inox, * Torneira cromada com acionamento por alavanca. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 168 | Depósito de fórmulas lácteas e não lácteas  A = 4,85m² | 5.1.14 | | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 169 | Vestiário  A = 4,85m² | 8.6.3 | | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. * Sobre as bancadas e lavatórios será aplicada a cerâmica retificada na cor branca, rejuntada com massa epóxi e espessura máxima de 2mm. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Porta papel toalha; * Porta sabão líquido. |
| 170 | DML  A = 2,72m² | 8.7 | | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Tanque em aço inox, * Torneira cromada com acionamento por alavanca. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 171 | Circulação  A = 5,82m² | ----- | | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 172 | Desinfecção de Mamadeiras e Utensílios  A =6,41m² | 5.1.22 | | | HF  HQ  ADE  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata; * Guichê em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente . | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Bancadas e Pias em aço inox austentico 304 (h=0,90m); * Torneira cromada com acionamento por alavanca. * Porta papel toalha; * Porta sabão líquido. |
| 173 | Àrea de Preparo, Envase de Mamadeiras  A = 10,66m² | 5.1.7  5.1.11 | | | HF  HQ  ADE  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada)  Gás GLP | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata; * Guichê em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente . | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Bancadas e Pias em aço inox austentico 304 (h=0,90m); * Torneira cromada com acionamento por alavanca. * Porta papel toalha; * Porta sabão líquido. |
| 174 | Estocagem e distribuição de Fórmulas Lácteas e Não Lácteas  A = 12,95m² | 5.1.14 | | | HF  HQ  ADE  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada)  Gás GLP | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Guichê em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente . | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Bancadas e Pias em aço inox austentico 304 (h=0,90m); * Torneira cromada com acionamento por alavanca. * Porta papel toalha; * Porta sabão líquido. |
| **NUTRIÇÃO E DIETÉTICA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | Sanitário PCD Feminino  A = 3,08m² | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Puxador inox na horizontal; * Vaso sanitário em louça branca; * Lavatório em louça branca com barrra de apoio * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Barras de apoio em inox; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 176 | Sanitário PCD Masculino  A = 3,00m² | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Puxador inox na horizontal; * Vaso sanitário em louça branca; * Lavatório em louça branca com barrra de apoio * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Barras de apoio em inox; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 177 | Hall de Entrada  A = 9,59m² | | ----- | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Bancadas em granito cinza andorinha; * Torneira cromada de uso geral; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 178 | Refeitório  A = 88,13m² | | 5.1.16 | | HF  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada)  Gás GLP | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata, com tela milimétrica a definir | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Balcão em granito cinza andorinha. |
| 179 | Circulação  A = 26,94m² | | ----- | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, (2 folhas tipo vai e vem) com visor em vidro laminado transparente, cor a definir | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata, com tela milimétrica a definir | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Bate maca em PVC. |
| 180 | Sanitário  Feminino  A = 1,74m² | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 181 | Sanitário  Masculino  A = 1,73m² | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 182 | DML  A = 3,65m² | | 8.7 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata, com tela milimétrica a definir | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Tanque em aço inox, * Torneira cromada com acionamento por alavanca. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 183 | Área de Higienização e Guarda de Carrinhos de transporte  A = 5,41m² | | 5.1.21 | | HF  HQ  FAI  CD | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm | | ----- | | ----- | | * Torneira longa cromada. |
| 184 | Cocção e Preparo  A = 56,75m² | | 5.1.4  5.1.5  5.1.6  5.1.7  5.1.9  5.1.10  5.1.13  5.1.17 | | HF  ADE  E  Telefone  Lógica  (Estruturada)  Gás GLP | * Piso Gail linha Industrial Kitchen, cor a definir,rejunte de acordo com recomendação do fabricante. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm até o forro. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária hermética a prova de vapores, água e poeira com difusor em policarbonato e grau de proteção IP66. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, (2 folhas tipo vai e vem) com visor em vidro laminado transparente, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto; * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata, com tela milimétrica a definir. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Bancadas e Pias em aço inox austentico 304 (h=0,90m); * Torneira longa cromada. * Lavatório em louça branca; * Porta papel toalha; * Porta sabão líquido. |
| 185 | Area de Preparo de Sucos e Lanches  A = 7,43m² | | 5.1.4 | | HF  ADE  E  Telefone  Lógica  (Estruturada)  Gás GLP | * Piso Gail linha Industrial Kitchen, cor a definir,rejunte de acordo com recomendação do fabricante. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm até o forro. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária hermética a prova de vapores, água e poeira com difusor em policarbonato e grau de proteção IP66. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, (2 folhas tipo vai e vem) com visor em vidro laminado transparente, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata, com tela milimétrica a definir. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Bancadas e Pias em aço inox austentico 304 (h=0,90m); * Torneira longa cromada. * Porta papel toalha; * Porta sabão líquido. |
| 186 | Área de Corte de Carnes, Aves e Peixes  A = 6,42m² | | 5.1.4 | | HF  ADE  E  Telefone  Lógica  (Estruturada)  Gás GLP | * Piso Gail linha Industrial Kitchen, cor a definir,rejunte de acordo com recomendação do fabricante. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm até o forro. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária hermética a prova de vapores, água e poeira com difusor em policarbonato e grau de proteção IP66. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, (2 folhas tipo vai e vem) com visor em vidro laminado transparente, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata, com tela milimétrica a definir. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Bancadas e Pias em aço inox austentico 304 (h=0,90m); * Torneira longa cromada. * Porta papel toalha; * Porta sabão líquido. |
| 187 | Circulação  A = 13,63m²  A = 8,62m² | | ----- | | ----- | * Piso Gail linha Industrial Kitchen, cor a definir,rejunte de acordo com recomendação do fabricante. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm até o forro. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, (2 folhas tipo vai e vem) com visor em vidro laminado transparente, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 188 | Sala Nutricionista  A = 7,02m² | | 7.1 | | ADE  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Piso Gail linha Industrial Kitchen, cor a definir,rejunte de acordo com recomendação do fabricante. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, 0,80x2,10m, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; |
| 189 | Higienização de Pratos, talheres e Utensílios  A = 7,16m² | | 5.1.18  5.1.20 | | HF  HQ  ADE  CD | * Piso Gail linha Industrial Kitchen, cor a definir,rejunte de acordo com recomendação do fabricante. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm até o forro. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária hermética a prova de vapores, água e poeira com difusor em policarbonato e grau de proteção IP66. | | ----- | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata, com tela milimétrica a definir. | | * Bancadas, Tanques e Pias em aço inox austentico 304 (h=0,90m); * Torneira longa cromada. * Porta papel toalha; * Porta sabão líquido. |
| 190 | Guarda de Pratos, Talheres e Utensílios  A = 7,19m² | | 5.1.18  5.1.20 | | ----- | * Piso Gail linha Industrial Kitchen, cor a definir,rejunte de acordo com recomendação do fabricante. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm até o forro. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | ----- | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata, com tela milimétrica a definir. | | ----- |
| 191 | Hall de Acesso  A = 6,78m² | | ----- | | ----- | * Piso Gail linha Industrial Kitchen, cor a definir,rejunte de acordo com recomendação do fabricante. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm até o forro. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, (2 folhas tipo vai e vem) com visor em vidro laminado transparente, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata, com tela milimétrica a definir. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Torneira longa cromada. * Lavatório em louça branca; * Porta papel toalha; * Porta sabão líquido. |
| 192 | DML  A = 1,73m² | | 8.7 | | HF | * Piso Gail linha Industrial Kitchen, cor a definir,rejunte de acordo com recomendação do fabricante. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Tanque em aço inox, * Torneira cromada com acionamento por alavanca. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 193 | Depósito de Generos  A = 10,78m² | | 5.1.2  5.1.3 | | HF  EE | * Piso Gail linha Industrial Kitchen, cor a definir,rejunte de acordo com recomendação do fabricante. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm até o forro. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tp inta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata, com tela milimétrica a definir. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; |
| 194 | Área destinada à instalação das câmaras frias  A = 10,80m² | | 5.1.2  5.1.3 | | HF  EE | * De acordo com fabricante do equipamento. | * De acordo com fabricante do equipamento. | * De acordo com fabricante do equipamento. | * De acordo com fabricante do equipamento. | | * De acordo com fabricante do equipamento. | | ----- | | * De acordo com fabricante do equipamento. |
| 195 | Higienização de Embalagens  A = 3,91m² | | 5.1.1 | | HF | * Piso Industrial a definir, instalado de acordo com recomendação do fabricante. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm até o forro. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tp inta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm | | ----- | | ----- | | * Torneira longa cromada. |
| 196 | Guarda Temporária de Resíduos  A = 2,70m² | | 8.7 | | HF | * Piso Industrial a definir, instalado de acordo com recomendação do fabricante. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm até o forro. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tp inta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm | | ----- | | ----- | | * Torneira longa cromada. |
| 197 | Sanitário  A = 1,87m² | | 8.6.3 | | HF | * Piso Industrial a definir, instalado de acordo com recomendação do fabricante. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata, | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 198 | Doca de Carga e Descarga  A = 29,84m² | | ----- | | ----- | * Piso Industrial a definir, instalado de acordo com recomendação do fabricante. | * Textura acrílica a defnir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tp inta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm | | ----- | | ----- | | * Marquise em alumínio composto cor a defnir e letreiro em chapa metálica dobrada cor a defnir. |
| **ALMOXARIFADO GERAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | Hall  A = 15,36m² | | ----- | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, (2 folhas tipo vai e vem) com visor em vidro laminado transparente, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 200 | Almoxarifado  A = 51,70m²  A = 120,26m² | | 8.2.2  3.3.4  3.4.7 | | ----- | * Piso Industrial a definir, instalado de acordo com recomendação do fabricante. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária industrial, fluorescente de 2 x 32 W, de embutir. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir (2 folhas tipo vai e vem) com visor em vidro laminado transparente, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; |
| 201 | Sala Administrativa  A = 15,34m² | | 7.1 | | ADE  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; |
| **VESTIÁRIOS FUNCIONÁRIOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | Hall Vestiários  A = 5,95m² | | | ----- | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | ----- | | ----- | | ----- |
| 203 | Vestiário Masculino  A = 33,51m² | | | 8.6.3 | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Bancadas em granito cinza andorinha; * Divisórias em granito cinza andorinha; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Chuveiro cromado; * Porta papel toalha; * Porta sabão líquido. |
| 204 | Vestiário Feminino  A = 33,52m² | | | 8.6.3 | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Bancadas em granito cinza andorinha; * Divisórias em granito cinza andorinha; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Chuveiro cromado; * Porta papel toalha; * Porta sabão líquido. |
| 205 | Vestiário  Masculino  PCD  A = 4,13m² | | | 8.6.1  8.6.2  8.6.4 | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Puxador inox na horizontal; * Vaso sanitário em louça branca; * Lavatório em louça branca com barrra de apoio * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Barras de apoio em inox; * Chuveiro cromado; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 206 | Vestiário  Feminino  PCD  A = 4,13m² | | | 8.6.1  8.6.2  8.6.4 | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Puxador inox na horizontal; * Vaso sanitário em louça branca; * Lavatório em louça branca com barrra de apoio * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Barras de apoio em inox; * Chuveiro cromado; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| **ALMOXARIFADO MATERIAL LIMPEZA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | Sala Administrativa  A = 11,22m² | | 7.1 | | ADE  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; |
| 208 | Depósito de Material de Limpeza e Abastecimento de Carros  A = 24,38m² | | 8.2.1  8.2.2  8.2.3 | | ADE | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária industrial, fluorescente de 2 x 32 W, de embutir. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; |
| **ALMOXARIFADO MEDICAMENTOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | Sala Administrativa  A = 8,93m² | | 7.1 | | ADE  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; |
| 210 | Almoxarifado de Medicamentos  A = 36,37m² | | 5.2.1  5.2.2  5.2.3 | | ADE | * Piso Industrial a definir, instalado de acordo com recomendação do fabricante | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária industrial, fluorescente de 2 x 32 W, de embutir. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; |
| 211 | Medicamentos Controlados  A = 4,00m² | | 5.2.2 | | ADE | * Piso Industrial a definir, instalado de acordo com recomendação do fabricante | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária industrial, fluorescente de 2 x 32 W, de embutir. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; |
| 212 | Material Médico  A = 4,01m² | | 5.2.2 | | ADE | * Piso Industrial a definir, instalado de acordo com recomendação do fabricante | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária industrial, fluorescente de 2 x 32 W, de embutir. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; |
| 213 | Antecamara  A = 3,80m² | | ----- | | HF  EE | * De acordo com fabricante do equipamento. | * De acordo com fabricante do equipamento. | * De acordo com fabricante do equipamento. | * De acordo com fabricante do equipamento. | | * De acordo com fabricante do equipamento. | | ----- | | * De acordo com fabricante do equipamento. |
| 214 | Camara Frigorífica  A = 5,49m² | | 5.1.2  5.1.3 | | HF  EE | * De acordo com fabricante do equipamento. | * De acordo com fabricante do equipamento. | * De acordo com fabricante do equipamento. | * De acordo com fabricante do equipamento. | | * De acordo com fabricante do equipamento. | | ----- | | * De acordo com fabricante do equipamento. |
| **FARMÁCIA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | Recepção  Hall  A = 10,23m² | | 5.2.1 | | ADE  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; |
| 216 | Copa  A = 3,81m² | | 5.1.14  5.1.15  5.1.19  5.1.20 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. * Sobre as bancadas será aplicada a cerâmica retificada na cor branca, rejuntada com massa epóxi e espessura máxima de 2mm. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte; * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Pia em aço inox (h=0,90m); * Torneira longa cromada. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 217 | Farmacêutico  Responsável  A = 7,88m² | | 7.1 | | ADE  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; |
| 218 | Gerente  A = 7,76m² | | 7.1.1  7.1.2 | | ADE  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; |
| 219 | Controle de Informação de Medicamentos  A = 7,34m² | | 5.2.11 | | ADE  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; |
| 220 | DML  A = 1,73m² | | 8.7 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Tanque em aço inox, * Torneira cromada com acionamento por alavanca. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 221 | Circulação  A = 3,44m² | | ----- | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; |
| 222 | Sala de Distribuição de Medicamentos  A = 11,06m² | | 5.2.4 | | HF  ADE  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Pia e bancadas em aço inox austenítico 304 (h=0,90m); * Torneira cromada com acionamento por alavanca. * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 223 | Vestiário  A = 9,27m² | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. * Sobre as bancadas e lavatórios será aplicada a cerâmica retificada na cor branca, rejuntada com massa epóxi e espessura máxima de 2mm. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Porta papel toalha; * Porta sabão líquido. |
| 224 | Sanitário  Feminino  A = 1,69m² | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 225 | Sanitário  Masculino  A = 1,64m² | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 226 | DML  A = 1,26m² | | 8.7 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Tanque em aço inox, * Torneira cromada com acionamento por alavanca. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 227 | Circulação  A = 5,17m² | | ----- | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Pass-Thru. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 228 | Preparo de Soluções Orais  A = 7,84m² | | 5.2.5 | | HF  ADE  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Pass-Thru; * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Bancadas e pia em aço inox austenítico 304 (h=0,90m); * Torneira cromada com acionamento por alavanca. * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 229 | Controle de Qualidade  A = 7,99m² | | 5.2.10 | | HF  FG  ED  ADE  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Bancadas e pia em aço inox austenítico 304 (h=0,90m); * Torneira cromada com acionamento por alavanca. * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 230 | Preparo de Soluções Endovenosas e injetáveis  A = 7,84m² | | 5.2.5 | | HF  ADE  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Bancadas e pia em aço inox austenítico 304 (h=0,90m); * Torneira cromada com acionamento por alavanca. * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 231 | Antecamara  A = 2,15m² | | ----- | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 232 | Área de Fracionamento, Embalagem e Rotulagem de Medicamentos  A = 20,91m² | | 5.2.5 | | HF  ADE  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Pass-Thru. | | * Bancadas e pia em aço inox austenítico 304 (h=0,90m); * Torneira cromada com acionamento por alavanca. * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| **LAVANDERIA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | Circulação  A = 16,35m² | | | ----- | ----- | * Piso Industrial a definir, instalado de acordo com recomendação do fabricante | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | ----- | | ----- | ----- |
| 234 | Vestiário  Feminino  A = 5,73m² | | | 8.6.3 | HF | * Piso Industrial a definir, instalado de acordo com recomendação do fabricante | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Chuveiro cromado; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 235 | Vestiário  Masculino  A = 5,73m² | | | 8.6.3 | HF | * Piso Industrial a definir, instalado de acordo com recomendação do fabricante | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Chuveiro cromado; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 236 | DML  A = 2,74m² | | | 8.7 | HF | * Piso Industrial a definir, instalado de acordo com recomendação do fabricante | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Tanque em aço inox, * Torneira cromada com acionamento por alavanca. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 237 | Recepção, Pesagem e Processamento de Roupas Sujas  A = 53,81m² | | | 8.1.2 | HF  E  CD  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Piso Industrial a definir, instalado de acordo com recomendação do fabricante | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm até o forro. | * Laje emassada e acabamento com tinta PVA branco neve. | | * Luminária industrial, fluorescente de 2 x 32 W, de sobrepor. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, (2 folhas tipo vai e vem) com visor em vidro laminado transparente, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Bancadas em aço inox (h=0,90m); * Tanque em aço inox; * Torneira cromada com acionamento por alavanca. * Lavatório em louça branca; * Porta papel toalha; * Porta sabão líquido. |
| 238 | Inversores  A = 1,51m² | | | ----- | ----- | * Piso Industrial a definir, instalado de acordo com recomendação do fabricante | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm até o forro. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 239 | Dosadores  A = 3,00m² | | | ----- | ----- | * Piso Industrial a definir, instalado de acordo com recomendação do fabricante | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm até o forro. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 240 | Área de Secagem e Passagem de Roupas Limpas  A = 97,42m² | | | 8.1.3 a 8.1.10 | HF  E  CD  ADE  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Piso Industrial a definir, instalado de acordo com recomendação do fabricante | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm até o forro. | * Laje emassada e acabamento com tinta PVA branco neve. | | * Luminária industrial, fluorescente de 2 x 32 W, de sobrepor. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, (2 folhas tipo vai e vem) com visor em vidro laminado transparente, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Torneira cromada com acionamento por alavanca. * Lavatório em louça branca; * Porta papel toalha; * Porta sabão líquido. |
| 241 | DML  A = 2,64m² | | | 8.7 | HF | * Piso Industrial a definir, instalado de acordo com recomendação do fabricante | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Tanque em aço inox, * Torneira cromada com acionamento por alavanca. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 242 | Sanitário  A = 2,63m² | | | 8.6.3 | HF | * Piso Industrial a definir, instalado de acordo com recomendação do fabricante | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 243 | Costuraria  A = 10,93m² | | | 8.1.5 | ADE  AC  Telefone | * Piso Industrial a definir, instalado de acordo com recomendação do fabricante | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm até o forro. | * Laje emassada e acabamento com tinta PVA branco neve. | | * Luminária industrial, fluorescente de 2 x 32 W, de sobrepor. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 244 | Armazenamento de Roupa Limpa  A = 49,13m² | | | 8.1.8  8.1.10 | ADE  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Piso Industrial a definir, instalado de acordo com recomendação do fabricante | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm até o forro. | * Laje emassada e acabamento com tinta PVA branco neve. | | * Luminária industrial, fluorescente de 2 x 32 W, de sobrepor. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, (2 folhas tipo vai e vem) com visor em vidro laminado transparente, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 245 | Sala Administrativa  A = 7,31m² | | | 7.1 | ADE  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Piso Industrial a definir, instalado de acordo com recomendação do fabricante | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente . | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; |
| 246 | Doca de Carga e Descarga | | | ----- | ----- | * Piso Industrial a definir, instalado de acordo com recomendação do fabricante; * Bloquete intertravado a definir. | * Textura acrílica a defnir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tp inta PVA branco neve. | | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm | | ----- | | ----- | * Marquise em alumínio composto cor a defnir e letreiro em chapa metálica dobrada cor a defnir. |
| **CENTRAL DE RESÍDUOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 247 | Vestiário Masculino  A = 8,02m² | | 8.6.3 | | HF | * Piso Industrial a definir, instalado de acordo com recomendação do fabricante | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata, com tela milimétrica a definir. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Divisórias em granito; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Chuveiro cromado; * Porta papel toalha; * Porta sabão líquido. |
| 248 | Vestiário Feminino  A = 8,02m² | | 8.6.3 | | HF | * Piso Industrial a definir, instalado de acordo com recomendação do fabricante | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata, com tela milimétrica a definir. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Divisórias em granito; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Chuveiro cromado; * Porta papel toalha; * Porta sabão líquido. |
| 249 | Sala Administrativa  A = 12,59m² | | 7.1 | | ADE  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Piso Industrial a definir, instalado de acordo com recomendação do fabricante | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata, com tela milimétrica a definir. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; |
| 250 | Sanitário  A = 2,22m² | | 8.6.3 | | HF | * Piso Industrial a definir, instalado de acordo com recomendação do fabricante | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata, com tela milimétrica a definir. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 251 | Circulação  A = 41,90m² | | ----- | | ----- | * Piso Industrial a definir, instalado de acordo com recomendação do fabricante | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta em alumínio natural de correr. | | ----- | | ----- |
| 252 | Higienização e Guarda de Carros de Transporte  A = 13,77m² | | 8.7 | | HF | * Piso Industrial a definir, instalado de acordo com recomendação do fabricante | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | ----- | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata, com tela milimétrica a definir. | | * Torneira longa cromada. |
| 253 | DML  A = 2,90m² | | 8.7 | | HF | * Piso Industrial a definir, instalado de acordo com recomendação do fabricante | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata, com tela milimétrica a definir. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Tanque em aço inox, * Torneira cromada com acionamento por alavanca. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 254 | Resíduos Infectantes e Perfuro Cortantes Contaminados  A = 19,48m² | | 8.7 | | ADE  HF | * Piso Industrial a definir, instalado de acordo com recomendação do fabricante | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata, com tela milimétrica a definir. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Torneira longa cromada. |
| 255 | Resíduos Infectantes e Perfuro Cortantes Esterilizados  A = 14,74m² | | 8.7 | | ADE  HF | * Piso Industrial a definir, instalado de acordo com recomendação do fabricante | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata, com tela milimétrica a definir. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Torneira longa cromada. |
| 256 | Resíduo Orgânico  A = 9,80m² | | 8.7 | | ADE  HF | * Piso Industrial a definir, instalado de acordo com recomendação do fabricante | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta em alumínio natural de correr. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata, com tela milimétrica a definir. | | * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Torneira longa cromada. |
| 257 | Resíduo Infectante  A = 7,47m² | | 8.7 | | ADE  HF | * Piso Industrial a definir, instalado de acordo com recomendação do fabricante | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta em alumínio natural de correr. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata, com tela milimétrica a definir. | | * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Torneira longa cromada. |
| 258 | Resíduo Reciclável  Vidro e Metal  A = 12,10m² | | 8.7 | | ADE  HF | * Piso Industrial a definir, instalado de acordo com recomendação do fabricante | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta em alumínio natural de correr. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata, com tela milimétrica a definir. | | * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Torneira longa cromada. |
| 259 | Resíduo Reciclável  Papel  A = 8,64m² | | 8.7 | | ADE  HF | * Piso Industrial a definir, instalado de acordo com recomendação do fabricante | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta em alumínio natural de correr. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata, com tela milimétrica a definir. | | * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Torneira longa cromada. |
| 260 | Resíduo Reciclável  Plástico  A = 7,71m² | | 8.7 | | ADE  HF | * Piso Industrial a definir, instalado de acordo com recomendação do fabricante | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta em alumínio natural de correr. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata, com tela milimétrica a definir. | | * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Torneira longa cromada. |
| **MORGUE (GUARDA TEMPORÁRIA DE CADÁVER)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | Estar de Visitantes e Acompanhantes  A=15,28m² | | 8.6.1  8.6.4 | | AC  ADE  Lógica  (Estruturada)  Telefone | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta em alumínio natural e vidro laminado transparente. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 262 | Sanitário PCD  A = 3,53m² | | 8.6.1  8.6.2  8.6.4 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Puxador inox na horizontal; * Vaso sanitário em louça branca; * Lavatório em louça branca com barrra de apoio * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Barras de apoio em inox; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 263 | DML  A = 2,31m² | | 8.7 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Tanque em aço inox, * Torneira longa cromada. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 264 | Registro  Atendimento  A = 2,92m² | | 7.3.1 | | ADE  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Balcão em granito cinza andorinha (h=0,75m e 0,90m). |
| 265 | Utilidades  A = 6,93m² | | 5.3.1  5.3.2  8.7  8.1.1 | | HF  ADE | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Bancadas em aço inox austentico 304 (h=0,90m); * Torneira longa cromada; * Pia de expurgo em aço inox austenítico 304 com válvula de descarga; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 266 | Guarda Temporária de Cadáver  A = 14,40m² | | 4.4.6  8.5 | | HF  AC | * Porcelanato Natural Retificado 60x60, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta epóxi, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, (2 folhas tipo vai e vem) com visor em vidro laminado transparente, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Bate maca em PVC; * Porta de madeira com proteção vinílica para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada com acionamento por alavanca. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 267 | Circulação  A = 8,80m² | | ----- | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, (2 folhas tipo vai e vem) com visor em vidro laminado transparente, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Bate maca em PVC; * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 268 | Embarque e Desembarque de Carro Funerário | | 8.9.4 | | ----- | * Piso Industrial a definir, instalado de acordo com recomendação do fabricante. * Bloquete Intertravado cor e modelo a definir. | * Textura acrílica a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Portão em alumínio natural automatizado a definir. | | ----- | | * Marquise em alumínio composto cor a defnir e letreiro em chapa metálica dobrada cor a defnir. |
| **BLOCOS DE APOIO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 269 | Grupo Gerador | | 8.9.1 | | EE  ED | * Concreto magro. | * Textura Acrílica a definir; | * Laje emassada e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de sobrepor para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5 x 62,5cm. | | * Porta em metalon pintada com esmalte sintético cor a definir, com proteção em tela metálica malha 13mm. | | * Esquadria em alumínio natural com tela metálica malha 13mm. | | ----- |
| 270 | Gases Medicinais | | 8.9.3 | | EE | * Concreto magro. | * Textura Acrílica a definir; | * Laje emassada e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de sobrepor para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5 x 62,5cm. | | * Porta em metalon pintada com esmalte sintético cor a definir, com proteção em tela metálica malha 13mm. | | * Esquadria em alumínio natural com tela metálica malha 13mm. | | ----- |
| 271 | Gás GLP | | 8.9.3 | | EE | * Concreto magro. | * Textura Acrílica a definir; | * Laje emassada e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de sobreporr para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5 x 62,5cm. | | * Porta em metalon pintada com esmalte sintético cor a definir, com proteção em tela metálica malha 13mm. | | * Esquadria em alumínio natural com tela metálica malha 13mm. | | ----- |
| 272 | Chillers | | 8.9.1 | | EE | * Concreto magro. | * Textura Acrílica a definir; | * Laje emassada e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de sobreporr para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5 x 62,5cm. | | * Porta em metalon pintada com esmalte sintético cor a definir, com proteção em tela metálica malha 13mm. | | * Esquadria em alumínio natural com tela metálica malha 13mm. | | ----- |
| 273 | Cisterna | | 8.9.1 | | EE | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | | ----- | | ----- |
| 274 | Subestação | | 8.9.1 | | EE | * Concreto magro. | * Textura Acrílica a definir; | * Laje emassada e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de sobreporr para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5 x 62,5cm. | | * Porta em metalon pintada com esmalte sintético cor a definir, com proteção em tela metálica malha 13mm. | | * Esquadria em alumínio natural com tela metálica malha 13mm. | | ----- |
| **1º PAVIMENTO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **INTERNAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275 | Estar de Visitantes e Acompanhantes  A=12,66m²  A = 12,77m²  (02 unidades) | | 8.6.1  8.6.4 | | AC  ADE  Lógica  (Estruturada)  Telefone | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir; | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta em alumínio natural e vidro laminado transparente. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 276 | Hall de Sanitários e Guarda de Pertences  (02 unidades) | | 8.6.1  8.6.2  8.6.4 | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir; | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | ----- | | ----- | | ----- |
| 277 | Sanitário  Feminino  A = 10,69m²  A = 9,93m²  (02 unidades) | | 8.6.1  8.6.2  8.6.4 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Vaso sanitário em louça branca; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Divisórias em granito cinza andorinha; * Chuveiro cromado; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 278 | Sanitário  Masculino  e PCD  A = 5,69m²  A = 5,71m²  (02 unidades) | | 8.6.1  8.6.2  8.6.4 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Puxador inox na horizontal; * Vaso sanitário em louça branca; * Lavatório em louça branca com barrra de apoio * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Barras de apoio em inox; * Chuveiro cromado; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 279 | DML  A = 3,14m²  (02 unidades) | | 8.7 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Tanque em aço inox, * Torneira longa cromada. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 280 | Estar da Equipe  A = 12,84m²  (02 unidades) | | 8.6.3  5.1.14  5.1.15  5.1.19  5.1.20 | | HF  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. * Sobre as bancadas será aplicada a cerâmica retificada na cor branca, rejuntada com massa epóxi e espessura máxima de 2mm. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Pia em aço inox; * Torneira longa cromada; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 281 | Repouso Masculino  A = 6,73m²  A = 6,71m²  (02 unidades) | | 8.6.3 | | EE  AC | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 282 | Sanitário Masculino  A = 2,11m²  A = 2,51m²  (02 unidades) | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 283 | Repouso Feminino  A = 6,71m²  A = 6,68m²  (02 unidades) | | 8.6.3 | | EE  AC | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 284 | Sanitário Feminino  A=2,51m²  A = 2,10m²  (02 unidades) | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 285 | Utilidades  A = 4,10m²  A = 4,11m²  A = 4,50m²  A = 4,54m²  (04 unidades) | | 5.3.1  5.3.2  8.7  8.1.1 | | HF  ADE | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Bancadas em aço inox austentico 304 (h=0,90m); * Torneira longa cromada; * Pia de expurgo em aço inox austenítico 304 com válvula de descarga; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 286 | Posto de Enfermagem e Serviços  A = 13,73m²  A = 14,83m²  A = 13,05m²  A = 13,40m²  (04 unidades) | | 3.1.2  3.1.3 | | HF  EE  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. * Sobre as bancadas e lavatórios será aplicada a cerâmica retificada na cor branca, rejuntada com massa epóxi e espessura máxima de 2mm. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | ----- | | ----- | | * Balcão em granito cinza andorinha (h=0,75m); * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Pia e bancada em aço inox austenitico 304 (h=0,90m); * Lavatório em louça branca. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 287 | Circulação  A = 154,42m²  A = 179,53m²  (02 unidades) | | ----- | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm; * Luminária de vigília a definir. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, (2 folhas tipo vai e vem) com visor em vidro laminado transparente, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Bate maca em PVC; * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 288 | Rouparia  A = 6,85m²  A = 6,74m²  (02 unidades) | | 8.1.8 | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir; | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 289 | Sala Administrativa  A = 7,29m²  A = 7,16m²  (02 unidades) | | 7.1.2 a 7.1.6  7.2.2  7.2.3  7.3.5 | | AC  ADE  Lógica  (Estruturada)  Telefone | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 290 | Sala Discussão de Casos  A = 7,24m²  A = 6,49m²  (02 unidades) | | 1.3  1.4  7.1.1  7.1.2  7.2.1  7.2.2 | | AC  ADE  Lógica  (Estruturada)  Telefone | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 291 | Roupa Suja  A = 3,15m²  (02 unidades) | | 8.1.1 | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir; | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 292 | Ante Câmara  A = 3,28m²  (02 unidades) | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. * Sobre as bancadas e lavatórios será aplicada a cerâmica retificada na cor branca, rejuntada com massa epóxi e espessura máxima de 2mm. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa (uma folha) de giro, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, com visor em vidro laminado transparente. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente. | | * Lavatório em louça branca; * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Torneira cromada com acionamento por alavanca; |
| 293 | Banheiro  A = 5,19m²  (26 unidades) | | 8.6.1  8.6.2  8.6.4 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Puxador inox na horizontal; * Vaso sanitário em louça branca; * Lavatório em louça branca com barrra de apoio * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Barras de apoio em inox; * Chuveiro cromado; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 294 | Quarto de Isolamento  A = 24,24m²  (02 unidades) | | 3.3.1 a 3.3.3  3.3.5 a 3.3.7 | | HF  FO  FAM  EE  ED  FVC  AC | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir; * Na parede do lavatório será aplicada pastilha cerâmica cor a definir, rejuntada com massa epóxi e espessura máxima de 2mm. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa (uma folha) de giro, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, com visor em vidro laminado transparente. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada com acionamento por alavanca; |
| 295 | Enfermarias  A = 29,15m²  (24unidades) | | 3.3.1 a 3.3.3  3.3.5 a 3.3.7 | | HF  FO  FAM  EE  ED  FVC  AC | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. * Na parede do lavatório será aplicada pastilha cerâmica cor a definir, rejuntada com massa epóxi e espessura máxima de 2mm.. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa (uma folha) de giro, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, com visor em vidro laminado transparente. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Bate maca em PVC; * Lavatório em louça branca; * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Torneira cromada com acionamento por alavanca; |
| **APOIO 1º PAVIMENTO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 296 | Circulação  A = 185,92m²  A = 29,28m² | | ----- | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, (2 folhas tipo vai e vem) com visor em vidro laminado transparente. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente.. | | * Bate maca em PVC; * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 297 | Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas  A = 6,15m² | | 8.2.2 | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | ----- | | ----- | | * Bate maca em PVC; |
| 298 | Rampas | | ----- | | ----- | * Manta Vinílica Anti-derrapante 2mm de espessura, impermeável, resistência a produtos químicos , resistência ao escorregamento, cor a definir. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | ----- | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Bate maca em PVC; * Corrimão metálico, em tudo de aço galvanizado, conforme NBR 9050 e Norma de Incêndio NBR 9077. |
| 299 | Escadas | | ----- | | ----- | * Piso cimentado anti-derrapante a definir. | * Textura acrílica a definir. | * Laje emassadoa e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Arandelas a definir; * Lâmpadas de Emergência. | | * Porta corta-fogo a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro aramado ou temperado transparente. | | * Corrimão metálico, em tudo de aço galvanizado, conforme NBR 9050 e Norma de Incêndio NBR 9077. |
| 300 | Àrea destinada a futuras ampliações  A = 130,78m² | | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | | ----- | | ----- |
| 301 | Pavimento Técnico  A = 2012,15m² | | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | | ----- | | ----- |
| **AUDITÓRIO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | Lobby do Auditório  A =106,99m² | | ----- | | AC  ADE  Lógica  (Estruturada)  Telefone | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta em alumínio natural e vidro laminado transparente com película refletiva prata. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 303 | Foyer  A =102,19m² | | ----- | | AC  ADE  Lógica  (Estruturada)  Telefone | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta em alumínio natural e vidro laminado transparente com película refletiva prata; * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, (2 folhas tipo vai e vem) com visor em vidro laminado transparente. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Balcão em granito a definir (h=0,75m e 0,90m). |
| 304 | Hall Sanitários  A = 3,62m² | | ----- | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | ----- | | ----- | | ----- |
| 305 | Sanitário Masculino  A = 14,64m² | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Bancadas em granito cinza andorinha; * Divisórias em granito cinza andorinha; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Porta papel toalha; * Porta sabão líquido. |
| 306 | Sanitário Feminino  A = 14,72m² | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Bancadas em granito cinza andorinha; * Divisórias em granito cinza andorinha; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Porta papel toalha; * Porta sabão líquido. |
| 307 | Sanitário  Masculino  PCD  A = 5,02m² | | 8.6.1  8.6.2  8.6.4 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Puxador inox na horizontal; * Vaso sanitário em louça branca; * Lavatório em louça branca com barrra de apoio * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Barras de apoio em inox; * Chuveiro cromado; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 308 | Vestiário  Feminino  PCD  A = 5,03m² | | 8.6.1  8.6.2  8.6.4 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Puxador inox na horizontal; * Vaso sanitário em louça branca; * Lavatório em louça branca com barrra de apoio * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Barras de apoio em inox; * Chuveiro cromado; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 309 | DML  A = 2,85m² | | 8.7 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Tanque em aço inox, * Torneira longa cromada. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 310 | Auditório  A = 259,18m² | | 6.1  6.2 | | AC  ADE  Lógica  (Estruturada)  Telefone | * Carpete a definir. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir; * Placas acústicas a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 311 | Cabine de Som e Luz  A = 4,11m² | | ----- | | AC  ADE  Lógica  (Estruturada)  Telefone | * Carpete a definir. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 312 | Depósito de Materiais e Equipamentos  A = 7,35m² | | 8.2.2  3.3.4  3.4.7 | | ADE | * Porcelanato Natural Retificado 60x60, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 313 | Copa  A = 2,40m² | | 5.1.14  5.1.15  5.1.19  5.1.20 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. * Sobre as bancadas será aplicada a cerâmica retificada na cor branca, rejuntada com massa epóxi e espessura máxima de 2mm. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte; * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Pia em aço inox (h=0,90m); * Torneira longa cromada. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 314 | Casa de Máquinas e Ar Condicionado  (Auditório)  A = 58,77m² | | ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | ----- | | ----- | | ----- |
| **2º PAVIMENTO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **INTERNAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 315 | Estar de Visitantes e Acompanhantes  A=12,66m²  A = 12,77m²  (02 unidades) | | 8.6.1  8.6.4 | | AC  ADE  Lógica  (Estruturada)  Telefone | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir; | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta em alumínio natural e vidro laminado transparente. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 316 | Hall de Sanitários e Guarda de Pertences  (02 unidades) | | 8.6.1  8.6.2  8.6.4 | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir; | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | ----- | | ----- | | ----- |
| 317 | Sanitário  Feminino  A = 10,69m²  A = 9,93m²  (02 unidades) | | 8.6.1  8.6.2  8.6.4 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Vaso sanitário em louça branca; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Divisórias em granito cinza andorinha; * Chuveiro cromado; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 318 | Sanitário  Masculino  e PCD  A = 5,69m²  A = 5,71m²  (02 unidades) | | 8.6.1  8.6.2  8.6.4 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Puxador inox na horizontal; * Vaso sanitário em louça branca; * Lavatório em louça branca com barrra de apoio * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Barras de apoio em inox; * Chuveiro cromado; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 319 | DML  A = 3,14m²  (02 unidades) | | 8.7 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Tanque em aço inox, * Torneira longa cromada. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 320 | Estar da Equipe  A = 12,84m²  (02 unidades) | | 8.6.3  5.1.14  5.1.15  5.1.19  5.1.20 | | HF  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. * Sobre as bancadas será aplicada a cerâmica retificada na cor branca, rejuntada com massa epóxi e espessura máxima de 2mm. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Pia em aço inox; * Torneira longa cromada; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 321 | Repouso Masculino  A = 6,73m²  A = 6,71m²  (02 unidades) | | 8.6.3 | | EE  AC | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 322 | Sanitário Masculino  A = 2,11m²  A = 2,51m²  (02 unidades) | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 323 | Repouso Feminino  A = 6,71m²  A = 6,68m²  (02 unidades) | | 8.6.3 | | EE  AC | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 324 | Sanitário Feminino  A=2,51m²  A = 2,10m²  (02 unidades) | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Ventilação mecânica por exaustor no teto. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 325 | Utilidades  A = 4,10m²  A = 4,11m²  A = 4,50m²  A = 4,54m²  (04 unidades) | | 5.3.1  5.3.2  8.7  8.1.1 | | HF  ADE | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Bancadas em aço inox austentico 304 (h=0,90m); * Torneira longa cromada; * Pia de expurgo em aço inox austenítico 304 com válvula de descarga; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 326 | Posto de Enfermagem e Serviços  A = 13,73m²  A = 14,83m²  A = 13,05m²  A = 13,40m²  (04 unidades) | | 3.1.2  3.1.3 | | HF  EE  AC  Telefone  Lógica  (Estruturada) | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. * Sobre as bancadas e lavatórios será aplicada a cerâmica retificada na cor branca, rejuntada com massa epóxi e espessura máxima de 2mm. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | ----- | | ----- | | * Balcão em granito cinza andorinha (h=0,75m); * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Pia e bancada em aço inox austenitico 304 (h=0,90m); * Lavatório em louça branca. * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha. |
| 327 | Circulação  A = 154,42m²  A = 179,53m²  (02 unidades) | | ----- | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm; * Luminária de vigília a definir. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, (2 folhas tipo vai e vem) com visor em vidro laminado transparente, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Bate maca em PVC; * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 328 | Rouparia  A = 6,85m²  A = 6,74m²  (02 unidades) | | 8.1.8 | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir; | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 329 | Sala Administrativa  A = 7,29m²  A = 7,16m²  (02 unidades) | | 7.1.2 a 7.1.6  7.2.2  7.2.3  7.3.5 | | AC  ADE  Lógica  (Estruturada)  Telefone | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 330 | Sala Discussão de Casos  A = 7,24m²  A = 6,49m²  (02 unidades) | | 1.3  1.4  7.1.1  7.1.2  7.2.1  7.2.2 | | AC  ADE  Lógica  (Estruturada)  Telefone | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | ----- | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 331 | Roupa Suja  A = 3,15m²  (02 unidades) | | 8.1.1 | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir; | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 332 | Ante Câmara  A = 3,28m²  (02 unidades) | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. * Sobre as bancadas e lavatórios será aplicada a cerâmica retificada na cor branca, rejuntada com massa epóxi e espessura máxima de 2mm. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa (uma folha) de giro, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, com visor em vidro laminado transparente. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente. | | * Lavatório em louça branca; * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Torneira cromada com acionamento por alavanca; |
| 333 | Banheiro  A = 5,19m²  (26 unidades) | | 8.6.1  8.6.2  8.6.4 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Puxador inox na horizontal; * Vaso sanitário em louça branca; * Lavatório em louça branca com barrra de apoio * Torneira cromada com acionamento por alavanca; * Barras de apoio em inox; * Chuveiro cromado; * Porta sabão líquido; * Porta papel toalha; |
| 334 | Quarto de Isolamento  A = 24,24m²  (02 unidades) | | 3.3.1 a 3.3.3  3.3.5 a 3.3.7 | | HF  FO  FAM  EE  ED  FVC  AC | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir; * Na parede do lavatório será aplicada pastilha cerâmica cor a definir, rejuntada com massa epóxi e espessura máxima de 2mm. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa (uma folha) de giro, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, com visor em vidro laminado transparente. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada com acionamento por alavanca; |
| 335 | Enfermarias  A = 29,15m²  (24unidades) | | 3.3.1 a 3.3.3  3.3.5 a 3.3.7 | | HF  FO  FAM  EE  ED  FVC  AC | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. * Na parede do lavatório será aplicada pastilha cerâmica cor a definir, rejuntada com massa epóxi e espessura máxima de 2mm.. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa (uma folha) de giro, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, com visor em vidro laminado transparente. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Bate maca em PVC; * Lavatório em louça branca; * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. * Torneira cromada com acionamento por alavanca; |
| **APOIO 2º PAVIMENTO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 336 | Circulação  A = 185,92m²  A = 29,28m² | | ----- | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir, (2 folhas tipo vai e vem) com visor em vidro laminado transparente. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente.. | | * Bate maca em PVC; * Porta de madeira com proteção vinílica (porta, forra e alizar) para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada. |
| 337 | Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas  A = 6,15m² | | 8.2.2 | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60cm, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro em placas de fibra mineral removíveis de 62,5x62,5cm, com pintura vinílica à base de látex pré-pintada em fábrica cor a definir. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | ----- | | ----- | | * Bate maca em PVC; |
| 338 | Rampas | | ----- | | ----- | * Manta Vinílica Anti-derrapante 2mm de espessura, impermeável, resistência a produtos químicos , resistência ao escorregamento, cor a definir. | * Emassada e pintada com tinta acrílica, acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5x62,5cm. | | ----- | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Bate maca em PVC; * Corrimão metálico, em tudo de aço galvanizado, conforme NBR 9050 e Norma de Incêndio NBR 9077. |
| 339 | Escadas | | ----- | | ----- | * Piso cimentado anti-derrapante a definir. | * Textura acrílica a definir. | * Laje emassadoa e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Arandelas a definir; * Lâmpadas de Emergência. | | * Porta corta-fogo a definir. | | * Esquadria em alumínio natural com fechamento em vidro aramado ou temperado transparente. | | * Corrimão metálico, em tudo de aço galvanizado, conforme NBR 9050 e Norma de Incêndio NBR 9077. |
| **ÁREA EXTERNA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 340 | Guarita  A = 3,58m² | | 8.8 | | ----- | * Porcelanato Natural Retificado 60x60, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Emassada e pintada com tinta acrílica com acabamento acetidado, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5 x 62,5cm. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio anodizado branco com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Porta de madeira com proteção vinílica para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); |
| 341 | Sanitário  A = 2,25m² | | 8.6.3 | | HF | * Porcelanato Natural Retificado 60x60, cor a definir, rejuntada com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco. | * Revestida com cerâmica retificada, na cor branca, rejuntanda com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante emassada e pintada com tinta acrílica acetinada, cor a definir. | * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária PL para 2 (duas) lâmpadas de 21W. | | * Porta de madeira lisa, emassada e pintada com esmalte sintético, cor a definir. | | * Esquadria em alumínio anodizado branco com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Porta de madeira com proteção vinílica para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); * Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; * Lavatório em louça branca; * Torneira cromada de uso geral; * Vaso sanitário em louça branca; * Porta papel toalha; * Porta sabão líquido. |
| 342 | Estacionamento | | ----- | | ----- | * Bloquete intertravado cor e modelo a definir. | ----- | ----- | * Poste tipo pétala com 02 lâmpadas modelo a definir. | | ----- | | ----- | | ----- |
| 343 | Calçadas e Passeio Público | | ----- | | ----- | * Bloquete intertravado cor e modelo a definir.. | ----- | ----- | ----- | | ----- | | ----- | | ----- |
| 344 | Jardim | | ----- | | ----- | * Terra vegetal e Grama Verde Esmeralda. | ----- | ----- | * Poste tipo pétala com 02 lâmpadas modelo a definir. | | ----- | | ----- | | ----- |
| 345 | Fachadas | | ----- | | ----- | ----- | * Cerâmica a definir; * Textura Acrílica a definir. | ----- | ----- | | * Porta em alumínio anodizado branco e vidro laminado transparente com película refletiva prata. * Gradil em metalon pintado com esmalte sintético cor a defnir. | | * Esquadria em alumínio anodizado branco com fechamento em vidro 4mm, cor transparente com película refletiva na cor prata. | | * Marquise em alumínio Composto cor a definir. (Acessos ao Ambulatório, Urgência, Emergência e Cadáver, ver prancha de Cortes e Fachada Principal). |
| 346 | Marquises | | ----- | | ----- | * Bloquete intertravado cor e modelo a definir. | * Cerâmica a definir; * Textura Acrílica a definir. | * Telha termoacústica, I=10%; * Forro de gesso acartonado estruturado FGE, emassado e acabamento com tinta PVA branco neve. | * Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato de 62,5 x 62,5cm. | | * Porta em alumínio anodizado branco e vidro laminado transparente com película refletiva prata. | | ----- | | * Marquise em alumínio Composto cor a definir. (Acessos ao Ambulatório, Urgência, Emergência e Cadáver, ver prancha de Cortes e Fachada Principal). |
| 347 | Muros | | ----- | | ----- | ----- | * Textura Acrílica a definir. | ----- | ----- | | * Gradil em metalon pintado com esmalte sintético cor a defnir. | | ----- | | ----- |